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报价文件格式




[bookmark: _Toc6406_WPSOffice_Level1]正/副本

项目名称：                                 




报价文件


采购编号:





    （须胶装，一正一副两份，严禁活页，报价文件未按此要求视为无效）






[bookmark: _Toc10429_WPSOffice_Level1]供应商： 		(盖章)
[bookmark: _Toc10319_WPSOffice_Level1]法定代表人：        	         （签字或盖章）
日  期：  年  月  日


[bookmark: _Toc1662667]

1.资格证明文件
营业执照：

（复印件加盖公章）



供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：
单位名称（自然人姓名）：                                  
统一社会信用代码（身份证号码）：                          
法定代表人（负责人）：                                
联系地址和电话：                            
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）未曾作出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（企业公章）： 

法定代表人或负责人或授权代表(签字或盖章)： 
日期：       年    月    日 
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

  法定代表人授权书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名、职务、身份证号码、手机号码           ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的                  项目（项目编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书至报价文件有效期结束前始终有效。
特此声明。


供应商（企业电子章）：

法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人：(签字或盖章)：
日期：
[bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc30924]
法人、被授权人身份证复印件
（须加盖公章）

1、法定代表人身份证正面和反面复印件






2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面复印件


国家企业信用信息公示系统查询证明材料
（截图页面须完整，加盖公章）



项目总报价一览表

	供应商名称
	

	投标报价
	小写：                            
大写：                            

	供货期限
	

	是否满足采购需求
	


[bookmark: 八、工程报价明细表][bookmark: _bookmark30]


供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年    月    日






报价明细表
                
                                           （ 单位：元 ）
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





技术要求响应与偏差表

	序号
	货物名称
	报价文件技术要求及技术参数
	投标产品
	偏差描述
	结论

	
	
	
	制造商名称
	品牌规格型号
	产品实际技术
参数
	
	

	1
	照相机
	高清数码+3款电池
相机机身
1.可更换镜头数码相机(微单™)
2.相机兼容E卡口镜头
3.有效像素≥3300万像素
4.对焦方式支持快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）支持实时眼部AF对焦和手动对焦
5.传感器尺寸支持全画幅
6.记录系统：支持介质	SD存储卡(UHS-I/II compliant)
7.支持防闪拍摄
8.支持防抖功能
9.支持静音模式
10.闪光模式:支持禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速闪光、后帘同步闪光、无线遥控（使用外接闪光灯）、高速同步（使用外接闪光灯）
11拍摄模式：支持单张拍摄，连拍， 自拍定时， 自拍定时（连拍）, 连续阶段曝光，单拍阶段曝光，对焦包围、白平衡阶段曝光，DRO阶段曝光
12.操作温度：支持0°C-40°C环境下拍摄
镜头
1.镜头类别：支持可更换E卡口镜头
2.支持全画幅
3.光圈叶片数：≥7片
	
	
	
	
	

	2
	化学试剂专用柜
	材质：全钢≥1mm冷轧钢板
柜体喷塑；环氧树脂静电喷塑
[bookmark: _GoBack]柜门：四开门，上门板≥4mm透明玻璃门；下门为钢制双层结构实门
夹层:内具消音
材料，门板配置门扣组及缓冲垫;
柜体配件:铰链采用优质液压阻尼铰链或五节式304不锈钢合页，望通折叠钥匙叶片锁;
拉手:不锈钢U型拉手。
整体尺寸:≥900*450*1800
	
	
	
	
	

	3
	矿物颜料
	传统国画颜料
1.高浓度色浆
2.支持水性、油性通用
3.每瓶不少于120g
4.适用范围支持水性漆、油性漆、氨脂漆、硝基漆、PU漆、丙烯酸漆、水晶滴胶
	
	
	
	
	

	4
	工具套装
	专用刻刀：20*0.2*2cm
专用磨石：15*1*8cm（1800目）专用剪刀、牛角刀等各种型号
	
	
	
	
	

	5
	打磨机
	全力道W60/手持型
1.型号：W60
2.功率：300W
3.手柄：S200无刷单卡手柄
4.转接头：支持2.35mm/3.0mm通用
5.支持木材雕刻、蜜蜡打磨、木材抛光、玉石6.雕刻、玉石打孔
7.转速：≥60000转速
	
	
	
	
	

	6
	抛光机
	1.全自动平面抛光/台式
2.支持多功能接口
3.支架：具备多角度调节支架和打磨支架
4.支持无极调速
5.砂带线速度：≥10m/s
6.支持配合多种配件实现打磨、雕刻、抛光、清理、打孔、
7.支持安装布轮、纤维轮、软轴等
	
	
	
	
	

	7
	雕刻机
	1.无刷 双卡 W60
2.型号：W60
3.功率：300W
4.手柄：S200无刷双卡手柄
5.转接头：支持2.35mm/3.0mm通用
6.支持木材雕刻、蜜蜡打磨、木材抛光、玉石7.雕刻、玉石打孔
8.转速：≥60000转速
	
	
	
	
	

	8
	电子秤
	1.尺寸：≥33*32*120cm
2.承重：≥100KG
3.误差：0-40kg精度≤20g，40-100kg精度≤200g
4.续航：≥30天
	
	
	
	
	

	9
	高压蒸汽清洗机
	1.型号：DS400S-2L
2.材质：304不锈钢
3.蒸汽压力：4KG
4.容积：锅炉2L
5.出口温度：165℃
	
	
	
	
	

	10
	超声波清洗机
	超声波
1.容量≥30L；
2.超声功率≥840W（14枚震头）
3.加热功率：≥600w
4.内槽尺寸：≥500*300*200mm（长*宽*高）
5.频率：≥40KHz；
6.功能：变波+脱气
7.消音时间：1-99分钟
	
	
	
	
	

	11
	修复件
	待修复器物
三彩俑（仿制）
近代瓷器类器型
陶器（仿制）
	
	
	
	
	

	12
	干燥箱
	加热模式：电热鼓风
容积：≥30L；
温度：≥250℃
温度分辨率：±1℃
温度均匀度：±31℃
内胆材质：不锈钢内胆
定时范围：0-9999min
载物托架：支持两块载物托架放置
内胆尺寸：≥250*260*250mm
	
	
	
	
	

	13
	喷笔
	0.5、0.3口径各2个
喷涂传送方式：重力
喷嘴口径：0.2mm、0.3mm、0.5mm三种
喷涂距离：50-100mm
颜料杯容量：≥9cc
喷涂调节：外调
喷帽形状：莲花型
	
	
	
	
	

	14
	气泵
	HS-316-317便携式
泵体类型：无油单活塞静音空压机
电机功率：1/6 HP（约 124W）
电机转速：≥50Hz=1450 转 / 分；≥60Hz=1700 转 / 分
泵体类型：无油单活塞静音空压机
储气罐容量：≥1L 稳压罐
自动开机压力：≥3Bar
持续气流量：≥20 L/min
出气接口：支持双独立出气口 + 双调压阀、双压力表
带压启动：支持带压启动
气管线：需配套气管线两根
	
	
	
	
	

	15
	三维3D扫描仪
	双光源高精度扫描
扫描模式：需支持激光扫描和红外扫描两种模式
光源类型：激光扫描模式≥17线平行蓝色激光，红外扫描模式为红外VCSEL光源(不可见光)
点距：激光扫描模式点距0.05mm-10mmm，红外扫描模式点距0.2-10mm
扫描速度：激光扫描模式≥2500000点/秒，红外扫描模式≥4800000点/秒
工作距离：激光扫描模式100 mm - 600 mm，红外扫描模式160 mm -1400 mm
扫描幅面：激光扫描模式≥490 mm x 580 mm，红外扫描模式≥1170 mm x 1385 mm
拼接模式：框架点/标志点/特征/纹理/混合拼接
纹理相机分辨率：≥230万像素
数据格式：需支持.STL,.OBJ,.PLY,.3MF,.ASC格式输出
需支持内置电池，无需链接电源线使用
	
	
	
	
	



（不接受负偏差）

其他

投标人根据询价公告和采购需求中的要求，以及投标人认为需要补充说明的其他问题及资料（如有），格式自定；

备注：应至少包含（但不仅限于）采购公告和需求中需要提供的证明材料及承诺。
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附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：

签字(签章)：公章：
日期：


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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